PASIECZNY CERAMICZNY DOZOWNIK CIECZY ,,CUR-VARRO” 
Produkt innowacyjny 
Wytworzony w innowacyjnej próżniowej technologii produkcji,                  z minerałów o odpowiednio dobranym  składzie granulometrycznym. Nasza technologia zapewnia odpowiednią gęstość upakowania oraz   nadanie kierunku uporządkowania powstałych kapilar. Utrwalenie budowy dozownika i zapewnienie pożądanych właściwości następuje               w odpowiednio przeprowadzonym procesie wypalania                                   w temperaturze ok. 1000 stopni C. Wytworzone zostają wiązania sieciowe, powstają pory i kapilary, które nadają produktowi odpowiednie cechy, zapewniając właściwą szybkość  dyfuzji cząstek cieczy  z wnętrza dozownika na zewnątrz. 
Nowatorska technologia produkcji  DOZOWNIKA zapewnia:
-   STAŁĄ POJEMNOŚĆ NAPEŁNIANIA SIĘ DOZOWNIKA DANĄ CIECZĄ,
-  BRAK WPŁYWU TEMPERATURY OTOCZENIA NA PARAMETRY DOZOWNIKA (np. rozszerzalność i wielkość przekrojów porów oraz kapilar).
-  STABILIZACJĘ WPŁYWU TEMPERATURY NA SZYBKOŚĆ PAROWANIA CIECZY ZAWARTEJ W PORACH I KAPILARACH
Nasze dozowniki ceramiczne mają zastosowanie do:
-   aplikacji kwasu mrówkowego w ulach  w walce z Varroa destructor (kwas mrówkowy działa skutecznie na tego pasożyta pszczół również pod zasklepem)
-   aplikacji kwasu octowego do zwalczania Barciaków (Galleria mellonella,  Achroia grisella) 
-   zwalczania nosemozy (Nosema apis, Nosema ceranae)
- innych zastosowań (np. nasączania olejkami eterycznymi, do stopniowego uwalniania cieczy wabiących owady, odstraszających komary, odstraszających szkodniki upraw w rolnictwie ekologicznym, pochłaniania wilgoci z otoczenia ula w okresie wczesnej wiosny itp.)
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Zastosowanie pasiecznego ceramicznego dozownika cieczy           ,,CUR-VARRO”, jako aplikatora  kwasu mrówkowego do zwalczania pasożyta Varroa Destructor. 

Prosta metoda: 
Do zwalczania pasożyta pszczół Varroa destructor można zastosować pasieczny ceramiczny dozownik  ,,Cur-Varro”, jako aplikator kwasu mrówkowego. Na jeden korpus ula  wielkopolskiego 10-cio ramkowego  stosujemy dawkę uwalniająca ok. 40-45 ml kwasu mrówkowego 85%,  co daje średnio dziennie ok. 13-15 ml . 
Taka ilość kwasu jest zawarta w jednym dozowniku.
Wystarczy dozownik położyć na ramkach i pozostawić na 3 dni.  Po 5-7 dniach można powtórzyć zabieg w razie potrzeby. 
Przygotowanie dozowników do aplikacji kwasu:
       Do pojemnika z pokrywką  włożyć określoną ilość dozowników (płytek dozujących)  i zalać odpowiednią ilością kwasu mrówkowego 85%.  Następnie szczelnie przykryć pokrywką. Czynność tę należy bezwzględnie wykonać w rękawicach gumowych, okularach i masce ochronnej (wg przepisów BHP). 
       Jeden dozownik (płytka dozująca) absorbuje 40-45 ml kwasu. Dlatego 1 litr kwasu nasączy maksymalnie  25 płytek dozujących (standardowych).  Po około 2 godzinach płytki będą całkowicie nasiąknięte kwasem.  Czynność te można wykonać dzień wcześniej przed włożeniem do uli. 
Włożenie do pojemnika mniejszej ilości dozowników nie ma znaczenia, gdyż każda płytka ma  określoną pojemność nasączenia i więcej kwasu nie przyjmie.

Płytki dozujące przełożyć do drugiego pojemnika aby ociekły i w takim stanie włożyć do korpusów pod powałkę lub pod folię na górna część ramek ulowych.

Nasze dozowniki Cur-Varro” nadają się do wielokrotnego użytku, gdyż po odparowaniu kwasu nie zmieniają swoich parametrów, można je zatem ponownie zastosować.

WYŁACZNY DYSTRYBUTOR: FITOEXPERT,  TEL. 600-199-494, 698-700-339,                                               e-mail: jacekinveco@gmail.com 
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